1.3. Set type                            : 42PF9631D/10 
1.4. Production code                     : AG1A0611101597
1.5. Code 1                              : 00 00 00 00 00 
1.6. Code 2                              : 00 00 00 00 00 
1.7. Options 1                           : 02112 00268 01114 00096 
1.8. Options 2                           : 00785 00256 21031 00000 
1.13. 12NC SSB                           : 32845482000161
2.1. Digital Natural Motion              : Maximum
2.2. Pixel Plus                          : On
2.4. DNR                                 : Maximum
2.5. Noise figure                        : 255
3.1. Headphone volume                    : 30
3.2. Dolby                               : Off
3.3. Surround mode                       : Virtual Dolby Surround
3.4. Centre input                        : Off
3.5. Audio system                        : Mono
3.6. AVL                                 : Off
3.7. Delta volume                        : 0
4.1. Preset lock                         : Unlocked
4.2. Child lock                          : Custom lock
4.3. Lock after                          : Off
4.4. Parental rating lock                : None
4.5. Parental rating status              : 
4.6. TV ratings lock                     : None
4.7. Movie ratings lock                  : No
4.8. V-Chip TV status                    : None
4.9. V-Chip movie status                 : None
4.10. Region rating status (RRT)         : 0
5.1. On timer                            : Off
5.2. Location                            : Home
6.1. HDMI key validity                   : Valid
6.2. IEEE key validity                   : Invalid
6.3. POD key validity                    : Invalid
7.1. Tuner frequency                     : 288.00
7.2. TV system                           : BG
7.3. Source                              : Tuner,Video
7.4. Tuned bit                           : Yes
7.6. Digital signal modulation           : 
8.1. 12NC one zip SW                     : 3104 337 0186
8.2 Initial main SW                      : 1
8.3 Current main SW                      : BX31E_0.0.31.14
8.5 Flash utils SW                       : 
8.6 Standby SW                           : STDBY_3.0.1.14
8.7 MOP SW                               : 
8.8 Pacific 3 Flash SW                   : P3FW0_1.6.0.0
8.11 NVM version                         : NVM  _0.1.4.0
