эти дампы сняты с уже прошитого принтера 3405W. V10.
при выпаивании микрух, ЗАПОМНИТЬ расположение ключей.
на плате они ни как не обозначены.
залить программатором дампы в обе флешки как есть.
править дампы в HEX редакторе не требуется.
ВНИМАНИЕ! при установке платы, подключить все шлейфы КРОМЕ ШЛЕЙФА CRUM!!!
больше ни каких действий не требуется. 
принтер сразу готов к работе.