эти дампы сняты с заводского принтера 3405W. V10.
при выпаивании микрух, ЗАПОМНИТЬ расположение ключей.
на плате они ни как не обозначены.
залить программатором дампы в обе флешки как есть.(серийник аппарата измениться )
при установке платы, подключить все шлейфы.

