/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
00000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
 Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[0]=ff, DataW[0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1]=ff, DataW[1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2]=ff, DataW[2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3]=ff, DataW[3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4]=ff, DataW[4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5]=ff, DataW[5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6]=ff, DataW[6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7]=ff, DataW[7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8]=ff, DataW[8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9]=ff, DataW[9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a]=ff, DataW[a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b]=ff, DataW[b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c]=ff, DataW[c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d]=ff, DataW[d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e]=ff, DataW[e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f]=ff, DataW[f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10]=ff, DataW[10]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11]=ff, DataW[11]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12]=ff, DataW[12]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13]=ff, DataW[13]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14]=ff, DataW[14]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15]=ff, DataW[15]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16]=ff, DataW[16]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17]=ff, DataW[17]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18]=ff, DataW[18]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19]=ff, DataW[19]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a]=ff, DataW[1a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b]=ff, DataW[1b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c]=ff, DataW[1c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d]=ff, DataW[1d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=ff, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=ff, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=ff, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=ff, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=ff, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=ff, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=ff, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=ff, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=ff, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=ff, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=ff, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=ff, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=ff, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=ff, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=ff, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=ff, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=ff, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=ff, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=ff, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=ff, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=ff, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=ff, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=ff, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=ff, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=ff, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=ff, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=ff, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=ff, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=ff, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=ff, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=ff, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=ff, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=ff, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=ff, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=ff, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=ff, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=ff, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=ff, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=ff, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=ff, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=ff, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=ff, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=ff, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=ff, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=ff, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=ff, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=ff, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=ff, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=ff, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=ff, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=ff, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=ff, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=ff, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=ff, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=ff, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=ff, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=ff, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=ff, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=ff, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=ff, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=ff, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=ff, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=ff, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=ff, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=ff, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=ff, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=ff, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=ff, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=ff, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=ff, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=ff, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=ff, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=ff, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=ff, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=ff, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=ff, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=ff, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=ff, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=ff, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=ff, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=ff, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=ff, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=ff, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=ff, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=ff, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=ff, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=ff, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=ff, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=ff, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=ff, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=ff, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=ff, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=ff, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=ff, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=ff, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=ff, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=ff, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=ff, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=ff, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=ff, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=ff, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=ff, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=ff, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=ff, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=ff, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=ff, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=ff, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=ff, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=ff, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=ff, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=ff, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=ff, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=ff, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=ff, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=ff, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=ff, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=ff, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=ff, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=ff, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=ff, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=ff, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=ff, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=ff, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=ff, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=ff, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=ff, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=ff, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=ff, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=ff, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=ff, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=ff, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=ff, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=ff, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=ff, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=ff, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=ff, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=ff, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=ff, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=ff, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=ff, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=ff, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=ff, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=ff, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=ff, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=ff, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=ff, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=ff, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=ff, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=ff, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=ff, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=ff, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=ff, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=ff, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=ff, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=ff, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=ff, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=ff, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=ff, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=ff, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=ff, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=ff, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=ff, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=ff, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=ff, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=ff, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=ff, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=ff, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=ff, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=ff, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=ff, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=ff, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=ff, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=ff, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=ff, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=ff, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=ff, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=ff, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=ff, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=ff, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=ff, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=ff, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=ff, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=ff, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=ff, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=ff, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=ff, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=ff, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=ff, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=ff, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=ff, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=ff, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=ff, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=ff, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=ff, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=ff, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=ff, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=ff, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=ff, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=ff, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=ff, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=ff, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=ff, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=ff, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=ff, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=ff, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=ff, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=ff, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=ff, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=ff, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=ff, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=ff, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=ff, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=ff, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=ff, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=ff, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=ff, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=ff, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=ff, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=ff, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=ff, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=ff, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=ff, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=ff, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=ff, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=ff, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=ff, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=ff, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=ff, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=ff, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=ff, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=ff, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=ff, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=ff, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=ff, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=ff, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=ff, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=ff, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=ff, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=ff, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=ff, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=ff, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=ff, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=ff, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=ff, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=ff, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=ff, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=ff, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=ff, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=ff, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=ff, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=ff, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=ff, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=ff, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=ff, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=ff, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=ff, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=ff, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=ff, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=ff, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=ff, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=ff, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=ff, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=ff, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=ff, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=ff, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=ff, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=ff, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=ff, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=ff, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=ff, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=ff, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=ff, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=ff, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=ff, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=ff, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=ff, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=ff, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=ff, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=ff, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=ff, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=ff, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=ff, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=ff, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=ff, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=ff, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=ff, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=ff, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=ff, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=ff, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=ff, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=ff, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=ff, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=ff, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=ff, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=ff, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=ff, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=ff, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=ff, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=ff, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=ff, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=ff, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=ff, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=ff, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=ff, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=ff, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=ff, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=ff, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=ff, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=ff, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=ff, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=ff, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=ff, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=ff, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=ff, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=ff, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=ff, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=ff, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=ff, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=ff, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=ff, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=ff, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=ff, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=ff, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=ff, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=ff, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=ff, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=ff, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=ff, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=ff, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=ff, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=ff, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=ff, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=ff, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=ff, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=ff, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=ff, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=ff, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=ff, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=ff, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=ff, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=ff, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=ff, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=ff, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=ff, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=ff, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=ff, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=ff, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=ff, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=ff, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=ff, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=ff, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=ff, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=ff, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=ff, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=ff, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=ff, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=ff, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=ff, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=ff, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=ff, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=ff, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=ff, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=ff, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=ff, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=ff, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=ff, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=ff, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=ff, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=ff, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=ff, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=ff, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=ff, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=ff, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=ff, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=ff, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=ff, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=ff, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=ff, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=ff, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=ff, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=ff, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=ff, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=ff, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=ff, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=ff, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=ff, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=ff, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=ff, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=ff, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=ff, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=ff, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=ff, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=ff, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=ff, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=ff, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=ff, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=ff, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=ff, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=ff, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=ff, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=ff, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=ff, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=ff, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=ff, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=ff, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=ff, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=ff, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=ff, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=ff, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=ff, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=ff, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=ff, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=ff, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=ff, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=ff, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=ff, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=ff, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=ff, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=ff, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=ff, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=ff, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=ff, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=ff, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=ff, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=ff, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=ff, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=ff, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=ff, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=ff, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=ff, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=ff, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=ff, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=ff, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=ff, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=ff, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=ff, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=ff, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=ff, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=ff, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=ff, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=ff, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=ff, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=ff, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=ff, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=ff, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=ff, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=ff, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=ff, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=ff, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=ff, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=ff, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=ff, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=ff, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=ff, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=ff, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=ff, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=ff, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=ff, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=ff, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=ff, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=ff, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=ff, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=ff, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=ff, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=ff, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=ff, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=ff, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=ff, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=ff, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=ff, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=ff, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=ff, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=ff, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=ff, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=ff, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=ff, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=ff, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=ff, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=ff, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=ff, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=ff, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=ff, DataW[1ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[200]=ff, DataW[200]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[201]=ff, DataW[201]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[202]=ff, DataW[202]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[203]=ff, DataW[203]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[204]=ff, DataW[204]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[205]=ff, DataW[205]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[206]=ff, DataW[206]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[207]=ff, DataW[207]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[208]=ff, DataW[208]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[209]=ff, DataW[209]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20a]=ff, DataW[20a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20b]=ff, DataW[20b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20c]=ff, DataW[20c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20d]=ff, DataW[20d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20e]=ff, DataW[20e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20f]=ff, DataW[20f]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[0]=d5, DataW[0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1]=94, DataW[1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2]=29, DataW[2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3]=34, DataW[3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4]=41, DataW[4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5]=ec, DataW[5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6]=d5, DataW[6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7]=94, DataW[7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8]=29, DataW[8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9]=34, DataW[9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a]=41, DataW[a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b]=ec, DataW[b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c]=d5, DataW[c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d]=94, DataW[d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e]=29, DataW[e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f]=34, DataW[f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10]=41, DataW[10]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11]=ec, DataW[11]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12]=d5, DataW[12]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13]=94, DataW[13]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14]=29, DataW[14]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15]=34, DataW[15]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16]=41, DataW[16]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17]=ec, DataW[17]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18]=d5, DataW[18]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19]=94, DataW[19]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a]=29, DataW[1a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b]=34, DataW[1b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c]=41, DataW[1c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d]=ec, DataW[1d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=d5, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=94, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=29, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=34, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=41, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=ec, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=d5, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=94, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=29, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=34, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=41, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=ec, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=d5, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=94, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=29, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=34, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=41, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=ec, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=d5, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=94, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=29, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=34, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=41, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=ec, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=d5, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=94, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=29, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=34, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=41, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=ec, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=d5, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=94, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=29, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=34, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=41, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=ec, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=d5, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=94, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=29, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=34, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=41, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=ec, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=d5, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=94, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=29, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=34, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=41, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=ec, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=d5, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=94, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=29, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=34, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=41, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=ec, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=d5, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=94, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=29, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=34, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=41, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=ec, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=d5, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=94, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=29, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=34, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=41, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=ec, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=d5, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=94, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=29, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=34, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=41, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=ec, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=d5, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=94, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=29, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=34, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=41, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=ec, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=d5, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=94, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=29, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=34, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=41, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=ec, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=d5, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=94, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=29, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=34, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=41, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=ec, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=d5, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=94, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=29, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=34, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=41, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=ec, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=d5, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=94, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=29, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=34, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=41, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=ec, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=d5, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=94, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=29, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=34, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=41, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=ec, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=d5, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=94, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=29, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=34, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=41, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=ec, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=d5, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=94, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=29, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=34, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=41, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=ec, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=d5, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=94, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=29, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=34, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=41, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=ec, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=d5, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=94, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=29, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=34, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=41, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=ec, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=d5, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=94, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=29, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=34, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=41, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=ec, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=d5, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=94, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=29, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=34, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=41, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=ec, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=d5, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=94, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=29, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=34, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=41, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=ec, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=d5, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=94, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=29, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=34, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=41, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=ec, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=d5, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=94, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=29, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=34, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=41, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=ec, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=d5, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=94, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=29, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=34, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=41, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=ec, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=d5, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=94, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=29, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=34, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=41, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=ec, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=d5, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=94, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=29, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=34, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=41, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=ec, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=d5, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=94, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=29, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=34, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=41, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=ec, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=d5, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=94, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=29, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=34, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=41, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=ec, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=d5, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=94, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=29, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=34, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=41, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=ec, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=d5, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=94, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=29, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=34, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=41, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=ec, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=d5, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=94, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=29, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=34, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=41, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=ec, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=d5, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=94, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=29, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=34, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=41, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=ec, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=d5, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=94, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=29, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=34, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=41, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=ec, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=d5, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=94, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=29, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=34, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=41, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=ec, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=d5, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=94, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=29, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=34, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=41, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=ec, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=d5, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=94, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=29, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=34, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=41, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=ec, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=d5, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=94, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=29, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=34, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=41, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=ec, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=d5, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=94, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=29, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=34, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=41, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=ec, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=d5, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=94, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=29, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=34, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=41, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=ec, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=d5, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=94, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=29, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=34, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=41, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=ec, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=d5, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=94, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=29, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=34, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=41, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=ec, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=d5, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=94, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=29, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=34, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=41, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=ec, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=d5, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=94, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=29, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=34, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=41, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=ec, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=d5, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=94, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=29, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=34, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=41, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=ec, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=d5, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=94, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=29, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=34, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=41, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=ec, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=d5, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=94, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=29, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=34, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=41, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=ec, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=d5, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=94, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=29, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=34, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=41, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=ec, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=d5, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=94, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=29, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=34, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=41, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=ec, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=d5, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=94, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=29, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=34, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=41, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=ec, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=d5, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=94, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=29, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=34, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=41, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=ec, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=d5, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=94, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=29, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=34, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=41, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=ec, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=d5, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=94, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=29, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=34, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=41, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=ec, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=d5, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=94, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=29, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=34, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=41, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=ec, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=d5, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=94, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=29, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=34, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=41, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=ec, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=d5, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=94, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=29, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=34, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=41, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=ec, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=d5, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=94, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=29, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=34, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=41, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=ec, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=d5, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=94, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=29, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=34, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=41, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=ec, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=d5, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=94, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=29, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=34, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=41, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=ec, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=d5, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=94, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=29, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=34, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=41, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=ec, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=d5, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=94, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=29, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=34, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=41, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=ec, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=d5, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=94, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=29, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=34, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=41, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=ec, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=d5, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=94, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=29, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=34, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=41, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=ec, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=d5, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=94, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=29, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=34, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=41, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=ec, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=d5, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=94, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=29, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=34, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=41, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=ec, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=d5, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=94, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=29, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=34, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=41, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=ec, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=d5, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=94, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=29, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=34, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=41, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=ec, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=d5, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=94, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=29, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=34, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=41, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=ec, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=d5, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=94, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=29, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=34, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=41, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=ec, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=d5, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=94, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=29, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=34, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=41, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=ec, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=d5, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=94, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=29, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=34, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=41, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=ec, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=d5, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=94, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=29, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=34, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=41, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=ec, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=d5, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=94, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=29, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=34, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=41, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=ec, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=d5, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=94, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=29, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=34, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=41, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=ec, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=d5, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=94, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=29, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=34, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=41, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=ec, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=d5, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=94, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=29, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=34, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=41, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=ec, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=d5, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=94, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=29, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=34, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=41, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=ec, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=d5, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=94, DataW[1ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[200]=29, DataW[200]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[201]=34, DataW[201]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[202]=41, DataW[202]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[203]=ec, DataW[203]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[204]=d5, DataW[204]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[205]=94, DataW[205]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[206]=29, DataW[206]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[207]=34, DataW[207]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[208]=41, DataW[208]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[209]=ec, DataW[209]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20a]=d5, DataW[20a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20b]=94, DataW[20b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20c]=29, DataW[20c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20d]=34, DataW[20d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20e]=41, DataW[20e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20f]=ec, DataW[20f]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
E52: 读回检测失败: Block2 ReadDataffffffff WriteData12 PageIndex60
Error: E5: 下载 spda2370.bin 校验错误: 0 !
Error: Download Bank A Fail!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[0]=d5, DataW[0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1]=94, DataW[1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2]=29, DataW[2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3]=34, DataW[3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4]=41, DataW[4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5]=ec, DataW[5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6]=d5, DataW[6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7]=94, DataW[7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8]=29, DataW[8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9]=34, DataW[9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a]=41, DataW[a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b]=ec, DataW[b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c]=d5, DataW[c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d]=94, DataW[d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e]=29, DataW[e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f]=34, DataW[f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10]=41, DataW[10]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11]=ec, DataW[11]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12]=d5, DataW[12]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13]=94, DataW[13]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14]=29, DataW[14]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15]=34, DataW[15]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16]=41, DataW[16]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17]=ec, DataW[17]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18]=d5, DataW[18]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19]=94, DataW[19]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a]=29, DataW[1a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b]=34, DataW[1b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c]=41, DataW[1c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d]=ec, DataW[1d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=d5, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=94, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=29, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=34, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=41, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=ec, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=d5, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=94, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=29, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=34, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=41, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=ec, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=d5, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=94, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=29, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=34, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=41, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=ec, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=d5, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=94, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=29, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=34, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=41, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=ec, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=d5, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=94, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=29, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=34, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=41, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=ec, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=d5, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=94, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=29, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=34, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=41, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=ec, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=d5, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=94, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=29, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=34, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=41, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=ec, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=d5, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=94, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=29, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=34, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=41, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=ec, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=d5, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=94, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=29, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=34, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=41, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=ec, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=d5, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=94, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=29, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=34, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=41, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=ec, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=d5, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=94, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=29, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=34, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=41, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=ec, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=d5, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=94, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=29, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=34, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=41, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=ec, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=d5, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=94, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=29, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=34, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=41, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=ec, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=d5, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=94, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=29, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=34, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=41, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=ec, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=d5, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=94, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=29, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=34, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=41, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=ec, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=d5, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=94, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=29, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=34, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=41, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=ec, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=d5, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=94, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=29, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=34, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=41, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=ec, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=d5, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=94, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=29, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=34, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=41, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=ec, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=d5, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=94, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=29, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=34, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=41, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=ec, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=d5, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=94, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=29, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=34, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=41, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=ec, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=d5, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=94, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=29, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=34, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=41, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=ec, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=d5, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=94, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=29, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=34, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=41, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=ec, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=d5, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=94, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=29, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=34, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=41, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=ec, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=d5, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=94, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=29, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=34, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=41, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=ec, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=d5, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=94, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=29, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=34, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=41, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=ec, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=d5, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=94, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=29, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=34, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=41, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=ec, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=d5, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=94, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=29, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=34, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=41, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=ec, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=d5, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=94, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=29, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=34, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=41, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=ec, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=d5, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=94, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=29, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=34, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=41, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=ec, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=d5, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=94, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=29, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=34, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=41, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=ec, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=d5, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=94, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=29, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=34, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=41, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=ec, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=d5, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=94, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=29, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=34, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=41, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=ec, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=d5, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=94, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=29, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=34, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=41, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=ec, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=d5, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=94, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=29, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=34, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=41, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=ec, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=d5, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=94, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=29, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=34, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=41, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=ec, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=d5, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=94, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=29, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=34, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=41, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=ec, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=d5, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=94, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=29, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=34, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=41, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=ec, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=d5, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=94, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=29, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=34, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=41, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=ec, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=d5, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=94, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=29, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=34, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=41, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=ec, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=d5, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=94, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=29, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=34, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=41, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=ec, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=d5, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=94, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=29, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=34, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=41, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=ec, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=d5, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=94, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=29, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=34, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=41, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=ec, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=d5, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=94, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=29, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=34, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=41, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=ec, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=d5, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=94, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=29, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=34, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=41, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=ec, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=d5, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=94, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=29, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=34, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=41, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=ec, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=d5, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=94, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=29, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=34, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=41, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=ec, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=d5, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=94, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=29, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=34, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=41, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=ec, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=d5, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=94, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=29, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=34, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=41, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=ec, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=d5, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=94, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=29, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=34, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=41, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=ec, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=d5, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=94, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=29, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=34, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=41, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=ec, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=d5, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=94, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=29, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=34, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=41, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=ec, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=d5, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=94, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=29, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=34, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=41, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=ec, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=d5, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=94, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=29, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=34, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=41, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=ec, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=d5, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=94, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=29, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=34, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=41, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=ec, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=d5, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=94, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=29, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=34, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=41, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=ec, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=d5, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=94, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=29, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=34, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=41, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=ec, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=d5, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=94, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=29, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=34, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=41, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=ec, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=d5, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=94, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=29, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=34, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=41, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=ec, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=d5, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=94, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=29, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=34, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=41, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=ec, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=d5, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=94, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=29, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=34, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=41, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=ec, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=d5, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=94, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=29, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=34, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=41, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=ec, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=d5, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=94, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=29, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=34, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=41, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=ec, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=d5, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=94, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=29, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=34, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=41, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=ec, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=d5, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=94, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=29, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=34, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=41, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=ec, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=d5, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=94, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=29, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=34, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=41, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=ec, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=d5, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=94, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=29, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=34, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=41, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=ec, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=d5, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=94, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=29, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=34, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=41, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=ec, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=d5, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=94, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=29, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=34, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=41, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=ec, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=d5, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=94, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=29, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=34, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=41, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=ec, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=d5, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=94, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=29, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=34, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=41, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=ec, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=d5, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=94, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=29, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=34, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=41, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=ec, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=d5, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=94, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=29, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=34, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=41, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=ec, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=d5, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=94, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=29, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=34, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=41, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=ec, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=d5, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=94, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=29, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=34, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=41, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=ec, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=d5, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=94, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=29, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=34, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=41, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=ec, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=d5, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=94, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=29, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=34, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=41, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=ec, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=d5, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=94, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=29, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=34, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=41, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=ec, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=d5, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=94, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=29, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=34, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=41, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=ec, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=d5, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=94, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=29, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=34, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=41, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=ec, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=d5, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=94, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=29, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=34, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=41, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=ec, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=d5, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=94, DataW[1ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[200]=29, DataW[200]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[201]=34, DataW[201]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[202]=41, DataW[202]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[203]=ec, DataW[203]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[204]=d5, DataW[204]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[205]=94, DataW[205]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[206]=29, DataW[206]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[207]=34, DataW[207]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[208]=41, DataW[208]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[209]=ec, DataW[209]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20a]=d5, DataW[20a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20b]=94, DataW[20b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20c]=29, DataW[20c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20d]=34, DataW[20d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20e]=41, DataW[20e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20f]=ec, DataW[20f]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Test Success!!
No CodeInfo Block
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda23701.bin ...
状态: 传送 spda23701.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202B4new.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Test Success!!
No CodeInfo Block
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Test Success!!
No CodeInfo Block
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[0]=ff, DataW[0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1]=ff, DataW[1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2]=ff, DataW[2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3]=ff, DataW[3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4]=ff, DataW[4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5]=ff, DataW[5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6]=ff, DataW[6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7]=ff, DataW[7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8]=ff, DataW[8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9]=ff, DataW[9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a]=ff, DataW[a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b]=ff, DataW[b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c]=ff, DataW[c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d]=ff, DataW[d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e]=ff, DataW[e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f]=ff, DataW[f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10]=ff, DataW[10]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11]=ff, DataW[11]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12]=ff, DataW[12]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13]=ff, DataW[13]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14]=ff, DataW[14]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15]=ff, DataW[15]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16]=ff, DataW[16]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17]=ff, DataW[17]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18]=ff, DataW[18]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19]=ff, DataW[19]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a]=ff, DataW[1a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b]=ff, DataW[1b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c]=ff, DataW[1c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d]=ff, DataW[1d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=ff, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=ff, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=ff, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=ff, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=ff, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=ff, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=ff, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=ff, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=ff, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=ff, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=ff, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=ff, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=ff, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=ff, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=ff, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=ff, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=ff, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=ff, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=ff, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=ff, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=ff, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=ff, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=ff, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=ff, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=ff, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=ff, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=ff, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=ff, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=ff, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=ff, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=ff, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=ff, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=ff, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=ff, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=ff, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=ff, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=ff, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=ff, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=ff, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=ff, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=ff, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=ff, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=ff, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=ff, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=ff, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=ff, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=ff, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=ff, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=ff, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=ff, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=ff, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=ff, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=ff, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=ff, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=ff, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=ff, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=ff, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=ff, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=ff, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=ff, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=ff, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=ff, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=ff, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=ff, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=ff, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=ff, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=ff, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=ff, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=ff, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=ff, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=ff, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=ff, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=ff, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=ff, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=ff, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=ff, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=ff, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=ff, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=ff, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=ff, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=ff, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=ff, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=ff, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=ff, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=ff, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=ff, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=ff, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=ff, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=ff, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=ff, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=ff, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=ff, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=ff, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=ff, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=ff, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=ff, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=ff, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=ff, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=ff, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=ff, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=ff, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=ff, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=ff, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=ff, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=ff, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=ff, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=ff, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=ff, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=ff, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=ff, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=ff, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=ff, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=ff, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=ff, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=ff, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=ff, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=ff, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=ff, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=ff, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=ff, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=ff, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=ff, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=ff, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=ff, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=ff, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=ff, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=ff, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=ff, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=ff, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=ff, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=ff, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=ff, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=ff, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=ff, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=ff, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=ff, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=ff, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=ff, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=ff, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=ff, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=ff, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=ff, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=ff, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=ff, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=ff, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=ff, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=ff, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=ff, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=ff, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=ff, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=ff, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=ff, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=ff, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=ff, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=ff, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=ff, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=ff, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=ff, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=ff, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=ff, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=ff, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=ff, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=ff, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=ff, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=ff, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=ff, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=ff, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=ff, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=ff, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=ff, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=ff, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=ff, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=ff, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=ff, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=ff, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=ff, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=ff, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=ff, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=ff, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=ff, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=ff, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=ff, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=ff, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=ff, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=ff, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=ff, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=ff, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=ff, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=ff, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=ff, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=ff, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=ff, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=ff, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=ff, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=ff, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=ff, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=ff, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=ff, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=ff, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=ff, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=ff, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=ff, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=ff, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=ff, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=ff, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=ff, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=ff, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=ff, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=ff, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=ff, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=ff, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=ff, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=ff, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=ff, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=ff, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=ff, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=ff, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=ff, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=ff, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=ff, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=ff, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=ff, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=ff, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=ff, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=ff, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=ff, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=ff, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=ff, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=ff, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=ff, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=ff, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=ff, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=ff, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=ff, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=ff, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=ff, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=ff, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=ff, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=ff, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=ff, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=ff, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=ff, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=ff, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=ff, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=ff, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=ff, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=ff, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=ff, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=ff, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=ff, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=ff, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=ff, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=ff, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=ff, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=ff, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=ff, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=ff, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=ff, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=ff, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=ff, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=ff, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=ff, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=ff, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=ff, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=ff, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=ff, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=ff, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=ff, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=ff, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=ff, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=ff, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=ff, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=ff, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=ff, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=ff, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=ff, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=ff, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=ff, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=ff, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=ff, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=ff, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=ff, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=ff, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=ff, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=ff, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=ff, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=ff, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=ff, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=ff, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=ff, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=ff, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=ff, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=ff, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=ff, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=ff, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=ff, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=ff, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=ff, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=ff, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=ff, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=ff, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=ff, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=ff, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=ff, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=ff, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=ff, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=ff, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=ff, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=ff, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=ff, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=ff, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=ff, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=ff, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=ff, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=ff, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=ff, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=ff, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=ff, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=ff, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=ff, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=ff, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=ff, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=ff, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=ff, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=ff, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=ff, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=ff, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=ff, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=ff, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=ff, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=ff, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=ff, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=ff, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=ff, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=ff, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=ff, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=ff, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=ff, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=ff, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=ff, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=ff, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=ff, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=ff, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=ff, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=ff, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=ff, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=ff, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=ff, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=ff, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=ff, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=ff, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=ff, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=ff, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=ff, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=ff, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=ff, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=ff, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=ff, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=ff, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=ff, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=ff, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=ff, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=ff, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=ff, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=ff, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=ff, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=ff, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=ff, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=ff, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=ff, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=ff, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=ff, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=ff, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=ff, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=ff, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=ff, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=ff, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=ff, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=ff, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=ff, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=ff, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=ff, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=ff, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=ff, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=ff, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=ff, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=ff, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=ff, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=ff, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=ff, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=ff, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=ff, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=ff, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=ff, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=ff, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=ff, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=ff, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=ff, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=ff, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=ff, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=ff, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=ff, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=ff, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=ff, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=ff, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=ff, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=ff, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=ff, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=ff, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=ff, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=ff, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=ff, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=ff, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=ff, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=ff, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=ff, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=ff, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=ff, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=ff, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=ff, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=ff, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=ff, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=ff, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=ff, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=ff, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=ff, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=ff, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=ff, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=ff, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=ff, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=ff, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=ff, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=ff, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=ff, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=ff, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=ff, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=ff, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=ff, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=ff, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=ff, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=ff, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=ff, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=ff, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=ff, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=ff, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=ff, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=ff, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=ff, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=ff, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=ff, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=ff, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=ff, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=ff, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=ff, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=ff, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=ff, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=ff, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=ff, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=ff, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=ff, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=ff, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=ff, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=ff, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=ff, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=ff, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=ff, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=ff, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=ff, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=ff, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=ff, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=ff, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=ff, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=ff, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=ff, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=ff, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=ff, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=ff, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=ff, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=ff, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=ff, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=ff, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=ff, DataW[1ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[200]=ff, DataW[200]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[201]=ff, DataW[201]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[202]=ff, DataW[202]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[203]=ff, DataW[203]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[204]=ff, DataW[204]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[205]=ff, DataW[205]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[206]=ff, DataW[206]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[207]=ff, DataW[207]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[208]=ff, DataW[208]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[209]=ff, DataW[209]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20a]=ff, DataW[20a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20b]=ff, DataW[20b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20c]=ff, DataW[20c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20d]=ff, DataW[20d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20e]=ff, DataW[20e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20f]=ff, DataW[20f]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[0]=ff, DataW[0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1]=ff, DataW[1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2]=ff, DataW[2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3]=ff, DataW[3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4]=ff, DataW[4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5]=ff, DataW[5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6]=ff, DataW[6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7]=ff, DataW[7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8]=ff, DataW[8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9]=ff, DataW[9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a]=ff, DataW[a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b]=ff, DataW[b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c]=ff, DataW[c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d]=ff, DataW[d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e]=ff, DataW[e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f]=ff, DataW[f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10]=ff, DataW[10]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11]=ff, DataW[11]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12]=ff, DataW[12]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13]=ff, DataW[13]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14]=ff, DataW[14]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15]=ff, DataW[15]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16]=ff, DataW[16]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17]=ff, DataW[17]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18]=ff, DataW[18]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19]=ff, DataW[19]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a]=ff, DataW[1a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b]=ff, DataW[1b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c]=ff, DataW[1c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d]=ff, DataW[1d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=ff, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=ff, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=ff, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=ff, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=ff, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=ff, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=ff, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=ff, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=ff, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=ff, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=ff, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=ff, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=ff, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=ff, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=ff, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=ff, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=ff, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=ff, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=ff, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=ff, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=ff, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=ff, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=ff, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=ff, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=ff, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=ff, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=ff, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=ff, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=ff, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=ff, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=ff, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=ff, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=ff, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=ff, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=ff, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=ff, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=ff, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=ff, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=ff, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=ff, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=ff, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=ff, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=ff, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=ff, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=ff, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=ff, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=ff, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=ff, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=ff, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=ff, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=ff, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=ff, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=ff, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=ff, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=ff, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=ff, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=ff, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=ff, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=ff, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=ff, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=ff, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=ff, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=ff, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=ff, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=ff, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=ff, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=ff, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=ff, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=ff, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=ff, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=ff, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=ff, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=ff, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=ff, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=ff, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=ff, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=ff, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=ff, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=ff, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=ff, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=ff, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=ff, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=ff, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=ff, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=ff, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=ff, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=ff, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=ff, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=ff, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=ff, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=ff, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=ff, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=ff, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=ff, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=ff, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=ff, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=ff, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=ff, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=ff, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=ff, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=ff, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=ff, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=ff, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=ff, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=ff, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=ff, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=ff, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=ff, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=ff, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=ff, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=ff, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=ff, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=ff, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=ff, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=ff, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=ff, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=ff, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=ff, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=ff, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=ff, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=ff, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=ff, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=ff, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=ff, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=ff, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=ff, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=ff, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=ff, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=ff, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=ff, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=ff, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=ff, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=ff, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=ff, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=ff, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=ff, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=ff, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=ff, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=ff, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=ff, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=ff, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=ff, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=ff, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=ff, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=ff, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=ff, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=ff, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=ff, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=ff, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=ff, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=ff, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=ff, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=ff, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=ff, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=ff, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=ff, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=ff, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=ff, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=ff, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=ff, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=ff, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=ff, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=ff, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=ff, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=ff, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=ff, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=ff, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=ff, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=ff, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=ff, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=ff, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=ff, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=ff, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=ff, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=ff, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=ff, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=ff, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=ff, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=ff, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=ff, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=ff, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=ff, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=ff, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=ff, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=ff, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=ff, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=ff, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=ff, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=ff, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=ff, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=ff, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=ff, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=ff, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=ff, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=ff, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=ff, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=ff, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=ff, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=ff, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=ff, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=ff, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=ff, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=ff, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=ff, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=ff, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=ff, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=ff, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=ff, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=ff, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=ff, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=ff, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=ff, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=ff, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=ff, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=ff, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=ff, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=ff, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=ff, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=ff, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=ff, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=ff, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=ff, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=ff, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=ff, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=ff, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=ff, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=ff, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=ff, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=ff, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=ff, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=ff, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=ff, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=ff, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=ff, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=ff, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=ff, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=ff, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=ff, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=ff, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=ff, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=ff, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=ff, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=ff, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=ff, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=ff, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=ff, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=ff, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=ff, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=ff, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=ff, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=ff, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=ff, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=ff, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=ff, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=ff, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=ff, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=ff, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=ff, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=ff, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=ff, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=ff, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=ff, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=ff, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=ff, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=ff, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=ff, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=ff, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=ff, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=ff, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=ff, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=ff, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=ff, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=ff, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=ff, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=ff, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=ff, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=ff, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=ff, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=ff, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=ff, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=ff, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=ff, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=ff, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=ff, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=ff, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=ff, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=ff, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=ff, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=ff, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=ff, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=ff, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=ff, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=ff, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=ff, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=ff, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=ff, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=ff, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=ff, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=ff, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=ff, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=ff, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=ff, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=ff, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=ff, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=ff, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=ff, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=ff, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=ff, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=ff, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=ff, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=ff, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=ff, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=ff, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=ff, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=ff, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=ff, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=ff, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=ff, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=ff, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=ff, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=ff, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=ff, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=ff, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=ff, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=ff, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=ff, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=ff, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=ff, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=ff, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=ff, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=ff, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=ff, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=ff, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=ff, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=ff, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=ff, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=ff, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=ff, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=ff, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=ff, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=ff, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=ff, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=ff, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=ff, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=ff, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=ff, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=ff, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=ff, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=ff, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=ff, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=ff, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=ff, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=ff, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=ff, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=ff, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=ff, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=ff, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=ff, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=ff, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=ff, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=ff, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=ff, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=ff, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=ff, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=ff, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=ff, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=ff, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=ff, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=ff, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=ff, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=ff, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=ff, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=ff, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=ff, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=ff, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=ff, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=ff, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=ff, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=ff, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=ff, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=ff, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=ff, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=ff, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=ff, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=ff, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=ff, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=ff, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=ff, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=ff, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=ff, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=ff, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=ff, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=ff, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=ff, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=ff, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=ff, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=ff, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=ff, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=ff, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=ff, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=ff, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=ff, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=ff, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=ff, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=ff, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=ff, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=ff, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=ff, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=ff, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=ff, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=ff, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=ff, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=ff, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=ff, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=ff, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=ff, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=ff, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=ff, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=ff, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=ff, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=ff, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=ff, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=ff, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=ff, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=ff, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=ff, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=ff, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=ff, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=ff, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=ff, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=ff, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=ff, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=ff, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=ff, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=ff, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=ff, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=ff, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=ff, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=ff, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=ff, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=ff, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=ff, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=ff, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=ff, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=ff, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=ff, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=ff, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=ff, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=ff, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=ff, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=ff, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=ff, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=ff, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=ff, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=ff, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=ff, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=ff, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=ff, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=ff, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=ff, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=ff, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=ff, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=ff, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=ff, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=ff, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=ff, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=ff, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=ff, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=ff, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=ff, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=ff, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=ff, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=ff, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=ff, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=ff, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=ff, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=ff, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=ff, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=ff, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=ff, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=ff, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=ff, DataW[1ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[200]=ff, DataW[200]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[201]=ff, DataW[201]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[202]=ff, DataW[202]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[203]=ff, DataW[203]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[204]=ff, DataW[204]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[205]=ff, DataW[205]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[206]=ff, DataW[206]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[207]=ff, DataW[207]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[208]=ff, DataW[208]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[209]=ff, DataW[209]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20a]=ff, DataW[20a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20b]=ff, DataW[20b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20c]=ff, DataW[20c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20d]=ff, DataW[20d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20e]=ff, DataW[20e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20f]=ff, DataW[20f]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[0]=ff, DataW[0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1]=ff, DataW[1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2]=ff, DataW[2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3]=ff, DataW[3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4]=ff, DataW[4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5]=ff, DataW[5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6]=ff, DataW[6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7]=ff, DataW[7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8]=ff, DataW[8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9]=ff, DataW[9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a]=ff, DataW[a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b]=ff, DataW[b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c]=ff, DataW[c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d]=ff, DataW[d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e]=ff, DataW[e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f]=ff, DataW[f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10]=ff, DataW[10]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11]=ff, DataW[11]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12]=ff, DataW[12]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13]=ff, DataW[13]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14]=ff, DataW[14]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15]=ff, DataW[15]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16]=ff, DataW[16]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17]=ff, DataW[17]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18]=ff, DataW[18]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19]=ff, DataW[19]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a]=ff, DataW[1a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b]=ff, DataW[1b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c]=ff, DataW[1c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d]=ff, DataW[1d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=ff, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=ff, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=ff, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=ff, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=ff, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=ff, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=ff, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=ff, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=ff, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=ff, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=ff, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=ff, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=ff, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=ff, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=ff, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=ff, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=ff, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=ff, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=ff, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=ff, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=ff, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=ff, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=ff, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=ff, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=ff, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=ff, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=ff, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=ff, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=ff, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=ff, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=ff, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=ff, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=ff, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=ff, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=ff, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=ff, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=ff, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=ff, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=ff, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=ff, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=ff, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=ff, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=ff, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=ff, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=ff, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=ff, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=ff, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=ff, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=ff, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=ff, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=ff, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=ff, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=ff, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=ff, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=ff, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=ff, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=ff, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=ff, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=ff, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=ff, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=ff, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=ff, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=ff, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=ff, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=ff, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=ff, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=ff, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=ff, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=ff, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=ff, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=ff, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=ff, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=ff, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=ff, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=ff, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=ff, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=ff, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=ff, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=ff, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=ff, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=ff, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=ff, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=ff, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=ff, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=ff, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=ff, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=ff, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=ff, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=ff, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=ff, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=ff, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=ff, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=ff, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=ff, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=ff, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=ff, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=ff, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=ff, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=ff, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=ff, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=ff, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=ff, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=ff, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=ff, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=ff, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=ff, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=ff, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=ff, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=ff, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=ff, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=ff, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=ff, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=ff, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=ff, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=ff, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=ff, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=ff, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=ff, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=ff, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=ff, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=ff, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=ff, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=ff, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=ff, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=ff, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=ff, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=ff, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=ff, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=ff, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=ff, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=ff, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=ff, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=ff, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=ff, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=ff, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=ff, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=ff, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=ff, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=ff, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=ff, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=ff, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=ff, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=ff, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=ff, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=ff, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=ff, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=ff, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=ff, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=ff, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=ff, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=ff, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=ff, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=ff, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=ff, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=ff, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=ff, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=ff, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=ff, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=ff, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=ff, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=ff, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=ff, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=ff, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=ff, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=ff, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=ff, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=ff, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=ff, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=ff, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=ff, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=ff, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=ff, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=ff, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=ff, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=ff, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=ff, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=ff, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=ff, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=ff, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=ff, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=ff, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=ff, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=ff, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=ff, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=ff, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=ff, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=ff, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=ff, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=ff, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=ff, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=ff, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=ff, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=ff, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=ff, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=ff, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=ff, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=ff, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=ff, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=ff, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=ff, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=ff, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=ff, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=ff, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=ff, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=ff, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=ff, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=ff, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=ff, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=ff, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=ff, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=ff, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=ff, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=ff, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=ff, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=ff, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=ff, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=ff, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=ff, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=ff, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=ff, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=ff, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=ff, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=ff, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=ff, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=ff, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=ff, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=ff, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=ff, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=ff, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=ff, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=ff, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=ff, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=ff, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=ff, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=ff, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=ff, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=ff, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=ff, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=ff, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=ff, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=ff, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=ff, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=ff, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=ff, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=ff, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=ff, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=ff, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=ff, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=ff, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=ff, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=ff, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=ff, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=ff, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=ff, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=ff, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=ff, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=ff, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=ff, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=ff, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=ff, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=ff, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=ff, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=ff, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=ff, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=ff, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=ff, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=ff, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=ff, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=ff, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=ff, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=ff, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=ff, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=ff, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=ff, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=ff, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=ff, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=ff, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=ff, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=ff, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=ff, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=ff, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=ff, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=ff, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=ff, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=ff, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=ff, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=ff, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=ff, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=ff, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=ff, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=ff, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=ff, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=ff, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=ff, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=ff, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=ff, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=ff, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=ff, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=ff, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=ff, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=ff, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=ff, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=ff, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=ff, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=ff, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=ff, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=ff, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=ff, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=ff, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=ff, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=ff, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=ff, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=ff, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=ff, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=ff, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=ff, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=ff, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=ff, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=ff, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=ff, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=ff, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=ff, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=ff, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=ff, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=ff, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=ff, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=ff, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=ff, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=ff, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=ff, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=ff, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=ff, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=ff, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=ff, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=ff, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=ff, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=ff, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=ff, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=ff, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=ff, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=ff, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=ff, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=ff, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=ff, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=ff, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=ff, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=ff, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=ff, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=ff, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=ff, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=ff, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=ff, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=ff, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=ff, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=ff, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=ff, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=ff, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=ff, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=ff, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=ff, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=ff, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=ff, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=ff, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=ff, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=ff, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=ff, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=ff, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=ff, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=ff, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=ff, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=ff, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=ff, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=ff, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=ff, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=ff, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=ff, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=ff, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=ff, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=ff, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=ff, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=ff, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=ff, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=ff, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=ff, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=ff, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=ff, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=ff, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=ff, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=ff, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=ff, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=ff, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=ff, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=ff, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=ff, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=ff, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=ff, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=ff, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=ff, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=ff, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=ff, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=ff, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=ff, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=ff, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=ff, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=ff, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=ff, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=ff, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=ff, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=ff, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=ff, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=ff, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=ff, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=ff, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=ff, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=ff, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=ff, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=ff, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=ff, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=ff, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=ff, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=ff, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=ff, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=ff, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=ff, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=ff, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=ff, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=ff, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=ff, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=ff, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=ff, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=ff, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=ff, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=ff, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=ff, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=ff, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=ff, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=ff, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=ff, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=ff, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=ff, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=ff, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=ff, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=ff, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=ff, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=ff, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=ff, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=ff, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=ff, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=ff, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=ff, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=ff, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=ff, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=ff, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=ff, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=ff, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=ff, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=ff, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=ff, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=ff, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=ff, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=ff, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=ff, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=ff, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=ff, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=ff, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=ff, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=ff, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=ff, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=ff, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=ff, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=ff, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=ff, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=ff, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=ff, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=ff, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=ff, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=ff, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=ff, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=ff, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=ff, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=ff, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=ff, DataW[1ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[200]=ff, DataW[200]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[201]=ff, DataW[201]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[202]=ff, DataW[202]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[203]=ff, DataW[203]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[204]=ff, DataW[204]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[205]=ff, DataW[205]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[206]=ff, DataW[206]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[207]=ff, DataW[207]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[208]=ff, DataW[208]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[209]=ff, DataW[209]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20a]=ff, DataW[20a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20b]=ff, DataW[20b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20c]=ff, DataW[20c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20d]=ff, DataW[20d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20e]=ff, DataW[20e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20f]=ff, DataW[20f]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Test Success!!
No CodeInfo Block
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&112529be&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Test Success!!
No CodeInfo Block
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&14ea2dd8&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&14ea2dd8&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&14ea2dd8&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370_200.bin ...
状态: 传送 spda2370_200.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&3dd663e&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 spda2345.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 DA2K12864-080221.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&3dd663e&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e]=50, DataW[1e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f]=0, DataW[1f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[20]=0, DataW[20]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[21]=0, DataW[21]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[22]=0, DataW[22]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[23]=0, DataW[23]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[24]=0, DataW[24]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[25]=0, DataW[25]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[26]=0, DataW[26]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[27]=0, DataW[27]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[28]=0, DataW[28]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[29]=0, DataW[29]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2a]=0, DataW[2a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2b]=0, DataW[2b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2c]=0, DataW[2c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2d]=0, DataW[2d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2e]=0, DataW[2e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[2f]=0, DataW[2f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[30]=0, DataW[30]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[31]=be, DataW[31]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[32]=0, DataW[32]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[33]=0, DataW[33]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[34]=0, DataW[34]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[35]=7f, DataW[35]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[36]=0, DataW[36]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[37]=0, DataW[37]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[38]=0, DataW[38]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[39]=be, DataW[39]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3a]=0, DataW[3a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3b]=0, DataW[3b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3c]=0, DataW[3c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3d]=7f, DataW[3d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3e]=0, DataW[3e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[3f]=0, DataW[3f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[40]=0, DataW[40]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[41]=be, DataW[41]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[42]=0, DataW[42]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[43]=0, DataW[43]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[44]=0, DataW[44]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[45]=7f, DataW[45]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[46]=0, DataW[46]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[47]=0, DataW[47]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[48]=0, DataW[48]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[49]=be, DataW[49]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4a]=0, DataW[4a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4b]=0, DataW[4b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4c]=0, DataW[4c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4d]=7d, DataW[4d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4e]=0, DataW[4e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[4f]=0, DataW[4f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[50]=0, DataW[50]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[51]=0, DataW[51]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[52]=7f, DataW[52]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[53]=0, DataW[53]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[54]=0, DataW[54]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[55]=0, DataW[55]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[56]=0, DataW[56]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[57]=0, DataW[57]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[58]=7f, DataW[58]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[59]=0, DataW[59]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5a]=0, DataW[5a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5b]=0, DataW[5b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5c]=0, DataW[5c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5d]=0, DataW[5d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5e]=be, DataW[5e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[5f]=0, DataW[5f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[60]=0, DataW[60]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[61]=0, DataW[61]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[62]=7f, DataW[62]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[63]=0, DataW[63]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[64]=0, DataW[64]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[65]=0, DataW[65]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[66]=0, DataW[66]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[67]=0, DataW[67]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[68]=7f, DataW[68]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[69]=0, DataW[69]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6a]=0, DataW[6a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6b]=0, DataW[6b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6c]=be, DataW[6c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6d]=0, DataW[6d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6e]=0, DataW[6e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[6f]=0, DataW[6f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[70]=5d, DataW[70]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[71]=0, DataW[71]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[72]=0, DataW[72]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[73]=0, DataW[73]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[74]=be, DataW[74]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[75]=0, DataW[75]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[76]=0, DataW[76]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[77]=0, DataW[77]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[78]=7f, DataW[78]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[79]=0, DataW[79]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7a]=0, DataW[7a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7b]=0, DataW[7b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7c]=be, DataW[7c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7d]=0, DataW[7d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7e]=0, DataW[7e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[7f]=0, DataW[7f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[80]=0, DataW[80]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[81]=be, DataW[81]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[82]=0, DataW[82]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[83]=0, DataW[83]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[84]=0, DataW[84]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[85]=0, DataW[85]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[86]=0, DataW[86]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[87]=be, DataW[87]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[88]=0, DataW[88]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[89]=0, DataW[89]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8a]=0, DataW[8a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8b]=5d, DataW[8b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8c]=0, DataW[8c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8d]=0, DataW[8d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8e]=7f, DataW[8e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[8f]=0, DataW[8f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[90]=0, DataW[90]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[91]=0, DataW[91]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[92]=7f, DataW[92]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[93]=0, DataW[93]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[94]=0, DataW[94]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[95]=0, DataW[95]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[96]=be, DataW[96]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[97]=0, DataW[97]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[98]=0, DataW[98]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[99]=0, DataW[99]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9a]=7d, DataW[9a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9b]=0, DataW[9b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9c]=0, DataW[9c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9d]=0, DataW[9d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9e]=0, DataW[9e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[9f]=7f, DataW[9f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a0]=0, DataW[a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a1]=0, DataW[a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a2]=0, DataW[a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a3]=0, DataW[a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a4]=0, DataW[a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a5]=7f, DataW[a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a6]=0, DataW[a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a7]=0, DataW[a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a8]=0, DataW[a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[a9]=be, DataW[a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[aa]=0, DataW[aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ab]=0, DataW[ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ac]=0, DataW[ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ad]=0, DataW[ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ae]=0, DataW[ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[af]=be, DataW[af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b0]=0, DataW[b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b1]=0, DataW[b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b2]=0, DataW[b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b3]=0, DataW[b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b4]=0, DataW[b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b5]=7f, DataW[b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b6]=0, DataW[b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b7]=0, DataW[b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b8]=0, DataW[b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[b9]=be, DataW[b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ba]=0, DataW[ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bb]=0, DataW[bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bc]=0, DataW[bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bd]=5d, DataW[bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[be]=0, DataW[be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[bf]=0, DataW[bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c0]=0, DataW[c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c1]=be, DataW[c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c2]=0, DataW[c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c3]=0, DataW[c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c4]=0, DataW[c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c5]=5d, DataW[c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c6]=0, DataW[c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c7]=0, DataW[c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c8]=0, DataW[c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[c9]=be, DataW[c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ca]=0, DataW[ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cb]=0, DataW[cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cc]=0, DataW[cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cd]=5d, DataW[cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ce]=0, DataW[ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[cf]=0, DataW[cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d0]=0, DataW[d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d1]=be, DataW[d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d2]=0, DataW[d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d3]=0, DataW[d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d4]=0, DataW[d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d5]=5d, DataW[d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d6]=0, DataW[d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d7]=0, DataW[d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d8]=0, DataW[d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[d9]=be, DataW[d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[da]=0, DataW[da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[db]=0, DataW[db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dc]=0, DataW[dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[dd]=5d, DataW[dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[de]=0, DataW[de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[df]=0, DataW[df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e0]=0, DataW[e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e1]=be, DataW[e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e2]=0, DataW[e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e3]=0, DataW[e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e4]=0, DataW[e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e5]=0, DataW[e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e6]=0, DataW[e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e7]=be, DataW[e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e8]=0, DataW[e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[e9]=0, DataW[e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ea]=0, DataW[ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[eb]=5d, DataW[eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ec]=0, DataW[ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ed]=0, DataW[ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ee]=0, DataW[ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ef]=be, DataW[ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f0]=0, DataW[f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f1]=0, DataW[f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f2]=0, DataW[f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f3]=5d, DataW[f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f4]=0, DataW[f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f5]=0, DataW[f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f6]=0, DataW[f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f7]=0, DataW[f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f8]=7f, DataW[f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[f9]=2a, DataW[f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fa]=0, DataW[fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fb]=0, DataW[fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fc]=0, DataW[fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fd]=0, DataW[fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[fe]=7f, DataW[fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[ff]=0, DataW[ff]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[100]=0, DataW[100]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[101]=0, DataW[101]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[102]=0, DataW[102]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[103]=0, DataW[103]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[104]=7f, DataW[104]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[105]=0, DataW[105]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[106]=0, DataW[106]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[107]=0, DataW[107]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[108]=be, DataW[108]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[109]=0, DataW[109]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10a]=0, DataW[10a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10b]=0, DataW[10b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10c]=7f, DataW[10c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10d]=0, DataW[10d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10e]=0, DataW[10e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[10f]=0, DataW[10f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[110]=be, DataW[110]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[111]=0, DataW[111]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[112]=0, DataW[112]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[113]=0, DataW[113]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[114]=7f, DataW[114]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[115]=0, DataW[115]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[116]=0, DataW[116]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[117]=0, DataW[117]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[118]=0, DataW[118]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[119]=0, DataW[119]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11a]=7f, DataW[11a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11b]=0, DataW[11b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11c]=0, DataW[11c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11d]=0, DataW[11d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11e]=be, DataW[11e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[11f]=0, DataW[11f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[120]=0, DataW[120]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[121]=0, DataW[121]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[122]=5d, DataW[122]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[123]=0, DataW[123]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[124]=0, DataW[124]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[125]=0, DataW[125]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[126]=be, DataW[126]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[127]=0, DataW[127]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[128]=0, DataW[128]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[129]=0, DataW[129]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12a]=5d, DataW[12a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12b]=0, DataW[12b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12c]=0, DataW[12c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12d]=0, DataW[12d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12e]=be, DataW[12e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[12f]=0, DataW[12f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[130]=0, DataW[130]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[131]=0, DataW[131]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[132]=5d, DataW[132]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[133]=0, DataW[133]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[134]=0, DataW[134]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[135]=0, DataW[135]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[136]=be, DataW[136]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[137]=0, DataW[137]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[138]=0, DataW[138]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[139]=0, DataW[139]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13a]=5d, DataW[13a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13b]=0, DataW[13b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13c]=0, DataW[13c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13d]=0, DataW[13d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13e]=be, DataW[13e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[13f]=0, DataW[13f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[140]=0, DataW[140]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[141]=0, DataW[141]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[142]=0, DataW[142]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[143]=0, DataW[143]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[144]=be, DataW[144]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[145]=0, DataW[145]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[146]=0, DataW[146]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[147]=0, DataW[147]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[148]=0, DataW[148]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[149]=0, DataW[149]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14a]=be, DataW[14a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14b]=0, DataW[14b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14c]=0, DataW[14c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14d]=0, DataW[14d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14e]=0, DataW[14e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[14f]=0, DataW[14f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[150]=be, DataW[150]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[151]=0, DataW[151]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[152]=0, DataW[152]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[153]=0, DataW[153]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[154]=0, DataW[154]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[155]=0, DataW[155]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[156]=be, DataW[156]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[157]=0, DataW[157]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[158]=0, DataW[158]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[159]=0, DataW[159]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15a]=0, DataW[15a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15b]=0, DataW[15b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15c]=be, DataW[15c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15d]=0, DataW[15d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15e]=0, DataW[15e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[15f]=0, DataW[15f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[160]=0, DataW[160]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[161]=0, DataW[161]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[162]=be, DataW[162]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[163]=0, DataW[163]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[164]=0, DataW[164]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[165]=0, DataW[165]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[166]=0, DataW[166]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[167]=0, DataW[167]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[168]=be, DataW[168]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[169]=0, DataW[169]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16a]=0, DataW[16a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16b]=0, DataW[16b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16c]=0, DataW[16c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16d]=0, DataW[16d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16e]=be, DataW[16e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[16f]=0, DataW[16f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[170]=0, DataW[170]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[171]=0, DataW[171]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[172]=0, DataW[172]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[173]=0, DataW[173]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[174]=be, DataW[174]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[175]=0, DataW[175]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[176]=0, DataW[176]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[177]=0, DataW[177]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[178]=0, DataW[178]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[179]=0, DataW[179]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17a]=be, DataW[17a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17b]=0, DataW[17b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17c]=0, DataW[17c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17d]=0, DataW[17d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17e]=0, DataW[17e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[17f]=5d, DataW[17f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[180]=0, DataW[180]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[181]=0, DataW[181]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[182]=0, DataW[182]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[183]=be, DataW[183]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[184]=0, DataW[184]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[185]=0, DataW[185]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[186]=0, DataW[186]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[187]=7f, DataW[187]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[188]=0, DataW[188]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[189]=0, DataW[189]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18a]=0, DataW[18a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18b]=0, DataW[18b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18c]=0, DataW[18c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18d]=7f, DataW[18d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18e]=0, DataW[18e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[18f]=0, DataW[18f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[190]=0, DataW[190]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[191]=be, DataW[191]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[192]=0, DataW[192]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[193]=0, DataW[193]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[194]=0, DataW[194]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[195]=0, DataW[195]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[196]=0, DataW[196]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[197]=be, DataW[197]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[198]=0, DataW[198]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[199]=0, DataW[199]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19a]=0, DataW[19a]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19b]=0, DataW[19b]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19c]=0, DataW[19c]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19d]=be, DataW[19d]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19e]=0, DataW[19e]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[19f]=0, DataW[19f]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a0]=0, DataW[1a0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a1]=0, DataW[1a1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a2]=5d, DataW[1a2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a3]=0, DataW[1a3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a4]=0, DataW[1a4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a5]=0, DataW[1a5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a6]=be, DataW[1a6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a7]=0, DataW[1a7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a8]=0, DataW[1a8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1a9]=0, DataW[1a9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1aa]=5d, DataW[1aa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ab]=0, DataW[1ab]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ac]=0, DataW[1ac]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ad]=0, DataW[1ad]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ae]=be, DataW[1ae]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1af]=0, DataW[1af]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b0]=0, DataW[1b0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b1]=0, DataW[1b1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b2]=5d, DataW[1b2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b3]=0, DataW[1b3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b4]=0, DataW[1b4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b5]=0, DataW[1b5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b6]=0, DataW[1b6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b7]=7f, DataW[1b7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b8]=2a, DataW[1b8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1b9]=0, DataW[1b9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ba]=0, DataW[1ba]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bb]=0, DataW[1bb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bc]=0, DataW[1bc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bd]=7f, DataW[1bd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1be]=0, DataW[1be]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1bf]=0, DataW[1bf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c0]=0, DataW[1c0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c1]=0, DataW[1c1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c2]=0, DataW[1c2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c3]=7f, DataW[1c3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c4]=0, DataW[1c4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c5]=0, DataW[1c5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c6]=0, DataW[1c6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c7]=0, DataW[1c7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c8]=0, DataW[1c8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1c9]=7f, DataW[1c9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ca]=0, DataW[1ca]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cb]=0, DataW[1cb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cc]=0, DataW[1cc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cd]=be, DataW[1cd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ce]=0, DataW[1ce]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1cf]=0, DataW[1cf]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d0]=0, DataW[1d0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d1]=7f, DataW[1d1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d2]=0, DataW[1d2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d3]=0, DataW[1d3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d4]=0, DataW[1d4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d5]=0, DataW[1d5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d6]=0, DataW[1d6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d7]=7f, DataW[1d7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d8]=0, DataW[1d8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1d9]=0, DataW[1d9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1da]=0, DataW[1da]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1db]=be, DataW[1db]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dc]=0, DataW[1dc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1dd]=0, DataW[1dd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1de]=0, DataW[1de]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1df]=7f, DataW[1df]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e0]=0, DataW[1e0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e1]=0, DataW[1e1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e2]=0, DataW[1e2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e3]=0, DataW[1e3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e4]=0, DataW[1e4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e5]=be, DataW[1e5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e6]=0, DataW[1e6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e7]=0, DataW[1e7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e8]=0, DataW[1e8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1e9]=0, DataW[1e9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ea]=0, DataW[1ea]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1eb]=be, DataW[1eb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ec]=0, DataW[1ec]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ed]=0, DataW[1ed]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ee]=0, DataW[1ee]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ef]=0, DataW[1ef]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f0]=0, DataW[1f0]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f1]=be, DataW[1f1]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f2]=0, DataW[1f2]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f3]=0, DataW[1f3]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f4]=0, DataW[1f4]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f5]=0, DataW[1f5]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f6]=0, DataW[1f6]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f7]=be, DataW[1f7]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f8]=0, DataW[1f8]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1f9]=0, DataW[1f9]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fa]=0, DataW[1fa]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fb]=0, DataW[1fb]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fc]=0, DataW[1fc]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fd]=be, DataW[1fd]=aa
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1fe]=0, DataW[1fe]=55
Flash Checking Fail! - Block0: DataR[1ff]=0, DataW[1ff]=aa
Error: E48: Flash 检测失败!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: E51: 请移除机器, 再长按"退后键", 重新连接!请切换至测试模式下再重新下载!!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&20080424000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda23701.bin ...
状态: 传送 spda23701.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202B4new.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W2: 未知方案,请检验 flash!
Remove device(\\?\ide#diskmaxtor_stm380211as______________________3.aae___#5&17ef7b8e&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Remove device(\\?\ide#diskmaxtor_stm380211as______________________3.aae___#5&17ef7b8e&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_202B4.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 spda2370英语.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal202_welcome.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
Error: E56: 写入程序失败!!BCode_Buf[0x9000](80) != X_BUF[0x9000](e7)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
Error: E56: 写入程序失败!!BCode_Buf[0x9000](80) != X_BUF[0x9000](e7)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&d429731&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: E51: 请移除机器, 再长按"退后键", 重新连接!请切换至测试模式下再重新下载!!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&209615c&0&20100714000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W11: 错误的设备类型!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&209615c&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W11: 错误的设备类型!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&209615c&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W11: 错误的设备类型!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&209615c&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Error: E51: 请移除机器, 再长按"退后键", 重新连接!请切换至测试模式下再重新下载!!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&209615c&0&20100714000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W11: 错误的设备类型!
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&209615c&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
Error: W11: 错误的设备类型!
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&1830ca19&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&1830ca19&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370_2.4.bin ...
状态: 传送 spda2370_2.4.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
状态: 检验Flash 是否连接好...
Flash Test Success!!
No CodeInfo Block
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
Error: E62: CE 0 -- 建 Mapping Table 失败!!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
Error: E62: CE 0 -- 建 Mapping Table 失败!!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
Error: E62: CE 0 -- 建 Mapping Table 失败!!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	FAIL
Remove device(\\?\usbstor#disk&ven_sunplusm&prod_m_storage_device&rev__2.0#6&2aea7abe&0&00000000000__&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) in UI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
状态: 检验 IC是否连接好...
IC Test Successfully!!
CodeInfo Block has been Found
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 spda2370.bin ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 IMPM ...
状态: 传送 BMPTotal_0512.Hzk ...
状态: 系统初始化中...
状态: 格式化中，请等待...
状态: 格式化成功!
状态: 拷贝文件至机器中
状态: 开启 磁碟机G: 成功!
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\big big world.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Everything I Do.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\meizaiguangxi-100003.MMV
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\take me to your heart.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\Test.mp3
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.lrc
状态: 拷贝文件 D:\音乐\英文测试歌曲\yesterday once more.mp3
状态: 成功, 请关闭并移除设备
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////	OK
