E1: 文件 %s 打开失败! %d
E2: 格式化失败!
E3: %s 文件头错误!
E4: 文件 %s 校验和错误!
E5: 下载 %s 校验错误: %d !
E6: 写 %s 扇区 %d 出错!
E7: Key 文件有误!
E8: 关键字没有设置. FW:%u  FILE:%u
E9: 错误的mac结果 = %d
E10: DRM 清空储存失败或设备证书有误!
E11: kernel块校验错误!
E12: 擦除块 %d 超时!
E13: 自动移除设备失败!请手动移除
E14: 不能下载 %s !
E15: MLC CIS Spare 0x%x: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 出错!
E16: SLC CIS Spare 0x%x: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 出错!
E17: 读 SpareArea 0x%x 失败!
E18: Bank0GoodBlock 0x%x >= 0x400 or BankNGoodBlock 0x%x > 0x400, 重新构建 CIS !
E19: CIS 逻辑地址 0x%x 重叠 Hzk 范围 0x%x !! HZK 地址: 0x%x
E20: Bank0 第1个 LBA 0x%x >= 0x400
E21: Bank0 LBA 0x%x 没有有序擦除, 重新构建 CIS
E22: 块表错误! 写块表到 CIS: 地址 %x
E23: 第3页错误! 写块表到 CIS: 地址 %x
E24: BankLookUpTable 错误! 写块表到 CIS: 地址 %x
E25: 块表错误! 读CIS: 扇区 %x RData[%x]=%x Table[%x]=%x
E26: 不匹配! CIS 块地址: 0x%x-0x%x, Kernel 块地址: 0x%x-0x%x, 第1个好块:0x%x
E27: 格式化后出错: CIS 逻辑地址 0x%x 重叠  Hzk 范围 0x%x !! HZK 地址: 0x%x
E28: 重新构建 CIS 失败!
E29: 校验 CIS 失败!
E30: 构建 CIS 失败!
E31: 重新格式化失败!
E32: CIS 已坏并且 CIS 备份块不存在!
E33: CIS 已坏并且 CIS 备份块 %x 不合理!
E34: 构建备份 CIS 失败!
E35: 格式化后, 复制备份 CIS 到 CIS 失败!
E36: 填入 Spare SRAM %d 失败!
E37: 读 ID 失败!
E38: 读 spare %d 失败!
E39: 读RAM %d 失败!
E40: 写 spare %d 出错!
E41: 写 XRAM %d 出错!
E42: 读 物理扇区 %d 失败!
E43: 读 坏块标记(原厂标记) %d 失败!
E44: 标记失败!! 地址 0x%x Spare[0]=%d (!= 0)!
E45: 非可下载的程序文件!! 请校验您的程序文件!(IC-bonding:%d, BIN:%c%c%c%c%c)
E46: 系统初始化失败!
E47: 获取 DataGroupSize 失败!
E48: Flash 检测失败!
E49: IC检测失败!
E50: %s 文件大小超出预期!
E51: 请移除机器, 再长按"退后键", 重新连接!请切换至测试模式下再重新下载!!
E52: 读回检测失败: Block%x ReadData%x WriteData%x PageIndex%x
E53: 写 SRAM[0x%x]=0x%x, 但读回 SRAM[0x%x]=0x%x!!\n IC 或 USB 可能没有焊接好.
E54: 切换至 测试MP模式 失败!!
E55: 开启 磁碟机%c: 失败!
E56: 写入程序失败!!BCode_Buf[0x%x](%x) != X_BUF[0x%x](%x)
E57: 没有目录!! 请选择目录后再重新开始!!
E58: 拷贝文件失败!!(无法找到原始文件)
E59: 拷贝文件失败!!(错误代码: %d)
E60: CE %x -- Blank 检验失败!!
E61: CE %x -- 标记块的标签失败!!
E62: CE %x -- 建 Mapping Table 失败!!
E63: 获取 CIS USB Block 失败!!
E64: 写 CIS(%x) page%x失败!!
E65: 无法获取机器容量大小!! 无法得知总扇区数!!
E66: 读回 MBR 资料错误!! Rd[%x]=%x != Wr[%x]=%x
E67: 写 MBR 及 隐藏扇区 失败!!
E68: 读回PBR (sector %x) 资料错误!! Rd[%x]=%x != Wr[%x]=%x
E69: 写PBR (sector %x) 失败!!
E70: 读回保留扇区(%x) 资料错误!! Rd[%x]=%x != Wr[%x]=%x
E71: 写保留扇区(%x) 失败!!
E72: 读回FAT1 (sectors %x) 资料错误!! Rd[%x]=%x != Wr[%x]=%x
E73: 写FAT1 (sector %x) 失败!!
E74: 读回FAT2 (sectors %x) 资料错误!! Rd[%x]=%x != Wr[%x]=%x
E75: 写FAT2 (sector %x) 失败!!
E76: 读回根目录 (sectors %x) 资料错误!! Rd[%x]=%x != Wr[%x]=%x
E77: 写根目录 (sector %x) 失败!!
E78: 开启目录 %s 失败!! 错误代码: %d (3:找不到目录, 目录不存在! 2:此为空资料夹, 没有文件可供复制)
E79: 找下一个档案失败!! 错误代码: %d
E80: 无法重新格式化!!
E81: ISO 文件 %s 超出可支援容量(%d bytes > 80MB)!
E82: 无法取得用户保留区块!!

W1: 设备创建或打开失败!
W2: 未知方案,请检验 flash!
W3: MP3 容量不匹配!
W4: 没有 固件升级 文件!
W5: 没有 字库 文件!
W6: 没有 errCode 文件!
W7: 没有 init 文件!
W8: 没有 key 文件!
W9: 没有 uit 文件!
W10: 设备模式错误!
W11: 错误的设备类型!
W12: 用户保留区必须在 %d 到%d 之间!
W13: 未知方案,
W14: 旧密码错误!
W15: 密码必须 8 位!
W16: 密码错误, 请重新输入
W17: 密码修改失败!
W18: 没有 impm 文件!
W19: Bank%d Lookup Table 有误!! %x %x %x %x %x %x
W20: Bank%d LUTable LBA 不匹配!! LogicBlock %x LBA %x - PhyBlock %x SpareLBA: %x
W21: 坏块不匹配, LastReservedBlock %x, FirstLogicBlock %x
W22: 未知的 flash ID!
W23: CIS 第1页没有 0xFF 数据!
W24: CIS 块有错!! Bank0 Good Block %x > 0x400!
W25: CIS 块未找到!
W26: CIS 已坏, 但是已经重新修复!
W27: IC版本是%s, 可是MCU版本是%s! 确定继续吗?
W28: 无 CIS, 但 Kernel Block 存在!! (Addr %d, spare: %x %x %x %x %x %x)
W29: 无CIS 及 Kernel Block, 但 备份的 CIS存在!! (Addr %d, spare: %x %x %x %x %x %x)
W30: 坏块数太多! 建议擦除全部!
W31: 曾 切换至测试MP模式 失败!!
W32: 开启 磁碟机%c: 失败! - 第 %d 次
W33: 下载文件前请先执行"格式化"的动作!
W34: 没有 iso 文件(CD-ROM 使用)!
W35: 没有 tts 文件!

S1:状态: 连接
S2:状态: 未连接
S3:状态: 格式化中，请等待...
S4:状态: 成功, 请关闭并移除设备
S5:状态: 传送 %s ...
S6:状态: 备份 %s ...
S7:状态: 校验...
S8:状态: 校验加密 key...
S9:状态: Key 设置成功. FW:%u FILE:%u
S10:状态: 初始化 DRM...
S11:状态: 重新连接...
S12:状态: 构建 CIS...
S13:状态: 读回 %s ...
S14:状态: 擦除全部中...
S15:状态: 系统初始化中...
S16:状态: 检验Flash 是否连接好...
S17:状态: 检验 IC是否连接好...
S18:状态: 格式化成功!
S19:状态: 拷贝文件至机器中
S20:状态: 开启 磁碟机%c: 成功!
S21:状态: 拷贝文件 %s
S22:状态: 拷贝文件 %s 到 %s 成功!!
S23:状态: 重新连接, 请稍候!!
S24:状态: 重新格式化, 请稍候!!
S25:状态: 坏块检验中...
S26:状态: CE%d 测试中...
S27:状态: 坏块 -- CE %d, Bank %d, Block %d, Page %d, Sec%d, ECC%d!
S28:状态: 标示块区...
S29:状态: CE%d: 总坏块数 %d!!
S30:状态: Flash 测试完成!!

U1:SPDA TOOL USER V6.01
U2:V6.01(080313, DRM:070208)
U3:参数
U4:MP3 容量:
U5:固件升级:
U6:字库文件:
U7:UIT:
U8:ErrorCode:
U9:Init File:
U10:Key:
U11:用户保留扇区数:
U12:指定容量
U13:任意容量
U14:打开
U15:校验
U16:格式化
U17:应用
U18:开始
U19:注意: 请在修改后单击 "应用" 按钮
U20:密码
U21:旧密码
U22:新密码
U23:确定
U24:取消
U25:修改密码
U26:修改
U27:新密码设置成功
U28:应用成功
U29:确定要关闭吗?
U30: IMPM:
U31:读回
U32:获取信息
U33:当准备用此工具对MP3进行升级和低格时，请按如下操作步骤和电脑连接：\n1.将ON/OFF开关键拨到OFF的位置；\n2.将您的MP3通过USB线连接到电脑的USB接口；\n3.按下播放键，不松手，然后将ON/OFF开关键拨到ON的位置。直到电脑显示已连接时，松开播放键。\n4.这时您的MP3已经以Test Mode连上电脑，可以进行升级和低级格式化的操作了！\n\n注：若最终提示错误连接，请检查MP3硬件电路和FLASH的焊接情况。
U34:注意事项：\n1.升级前，请确认有将BIN(有且只有1个)和HZK文件(有且只有1个)拷贝到本软件的安装路径的DownloadFile目录中，否则将无法升级；\n2.选择格式化后,在升级过程中，本软件会将磁盘内数据全部清空，因此请注意升级前的数据备份；\n3.点击“开始”，即开始升级。
U35:完成
U36:点击"完成"按钮来关闭此工具
U37:制造商:
U38:型号
U39:字库大小:
U40:完整擦除全部
U41:系统初始化
U42:下载文件
U43:选择
U44:保存
U45:选择文件夹 >>
U46:快速擦除全部
U47:注意:完整擦除约耗时20分钟(1GB Flash)
U48:仅快速擦除全部, 不下载程序
U49:CD-ROM:
U50:TTS: