Необходимо включить матрицу в тестовый режим, замкнув припоем две точки на плате T-CON рядом с RT22.

В тестовом режиме на экране циклически сменяются 5 полей.

Чтобы аппарат не выключался в тестовом режиме во время прогона, подайте сигнал через антенное гнездо основной платы или через AV вход.