1. Настоятельно рекомендуется использовать последнюю (самую "свежую") версию прошивки. Как правило это прошивка для обновления через USB-разъём! 
Поэтому, в большинстве случаев, после перепрошивки микросхемы на программаторе, необходимо произвести обновление через USB! 
На более свежую версию прошивки указывает имя папки, в которой она находиться - либо болшее число версии (например V50, по сравнению с V42) либо более свежая дата (например 20150712 в сравнении с 20140611).

2. Старые версии прошивок выложены для сравнительной диагностики различных неисправностей.

3. О всех замеченных ошибках в работе телевизора после перепрошивки последней версией програмного
 обеспечения просьба сообщать в тех. поддержку (смотри файл контактов)!

4. Файлы прошивок, выложенные на FTP-сервер с Января 2015 года, проверены не однократно на исправных образцах ТВ!

5. Во время перепрошивки микросхем на программаторе рекомендуется считывать с уже перепрошитой микросхемы содержимое,
   сохранять во временный файл (например temp.bin) и сравнивать с ранее залитым на 100%-е соответствие!
   Для сравнения можно рекомендовать следующие программы - WinHex или CMP.

6. Если всё-таки с каким-либо из файлов перепрошивка заканчивается неудачей (ТВ не включается, например), рекомендуется скачать файл повторно с нашего FTP-сервера и повторить процедуру прошивки! Либо использовать другой файл, например другой версии!

