# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB

#@@++-- 20110121 refine the E_MMAP_ID_VDEC_BITSTREAM for high bitrate | Perry
#cihan 26.05.2011 PVR FAT filesytem performance modifications
setenv MS_MEM LX_MEM=0x1E7C810 EMAC_MEM=0x28000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM2=0x62400000,0x00D00000 BB_ADDR=0x317E000

setenv MS_RFS ubi.mtd=3,2048 root=ubi:RFS rootfstype=ubifs rw
#setenv MS_RFS ubi.mtd=4,2048 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw

setenv bootargs console=ttyS0,115200 $(MS_RFS) $(MS_MEM) $(mtdparts)

#setenv bootcmd ' nand read.e 81000000 KL 500000; bootm 81000000;

setenv verify n

saveenv

% <- this is end of file symbol
